## 加药间

### 二氧化氯

#### 设计参数

净水厂的设计处理规模为{key1}m3/d，处理水量{key2}m3/h，即{key3}m3/s。

二氧化氯投加量{key4}mg/L