## 二氧化氯

### 设计参数

净水厂的设计处理规模为{key1}m3/d，处理水量{key2}m3/h，即{key3}m3/s。

二氧化氯消毒投加量2.00mg/L

二氧化氯预氧化投加量2.00mg/L