## 粉末活性炭

### 设计输入条件

设计规模 {key1}

总变化系数{key2}, 分池{key3}

单池处理水量： {key4} = {key5}

### 工艺设计计算

药剂投加量：{key6}mg/L

料仓储存周期 {key7}天

粉末活性炭密度 {key8}kg/L

投加能力：{key6} {key1}/1000/24 = {key9}

料仓容积：{key6}({key1}/{key8}/1000) ({key7}/1000) = {key10}，取{key11}。