## 折板絮凝池

### 设计参数

1. 原水水量

设计水量

1. 总絮凝时间，分三段絮凝，第一段采用折板絮凝，第二段平行折板絮凝，第三段平行直板絮凝。
2. 宽度，考虑与沉淀池合建的宽度,絮凝池与沉淀池合建先计算沉淀池宽度。
3. 有效水深
4. 絮凝池并联布置组数为{key7}组
5. 每组流量
6. 絮凝区板宽
7. 折板夹角采取度
8. 折板板厚