## 脱水加药

### 设计参数

净水厂干污泥量为{key1}kg/d，浓缩后污泥含水率为{key2}%。

PAM最大投加量{key3}gPAM/kg干污泥，药液浓度{key4}%

石灰投加量为{key5}t/d。

铁盐投加量为{key6}t/d。