## 机械絮凝池

### 单元功能

机械絮凝池是利用装在水下转动的叶轮进行搅拌的絮凝池。按叶轮轴的安放方向，可分为水平（卧）轴式和垂直（立）轴式两种类型。叶轮的转数可根据水量和水质情况进行调节，水头损失比其他池型小。

### 设计参数

设计水量

分池数n={key3}

絮凝时间t={key4}min