## 接触消毒池

### 单元功能

接触池的作用是保证消毒剂与水有充分的接触时间，使消毒剂发挥作用，达到预期的杀菌效果。设计合理的接触池应使污水的每个分子都有相同的停留时间，也就是说水流属于100%推流。采用的消毒方法不同，接触池的停留时间、形式也不同。

### 设计参数

净水厂的设计处理规模为{key1}{unit1}，处理水量{key2}{unit2}，即{key3}{unit3}。